Switch HP 2848

Deshabilitar lacp

2848# configure
2848(config)# no interface all lacp
2848(config)# write mem
2848(config)# show lacp

Habilitar el SSH

2848# configure
2848# crypto key generate ssh
2848# ip ssh
2848# show ip ssh
2848# write mem

Deshabilitar el Telnet

no telnet-server

Comandos varios

#interface all flow-control
#timesync timep
#show interfaces
#show log
interface all lacp	active
passive
#interface all flow-control
#show interfaces
#timesync timep -> activa la sincronización ntp

write memory #guarda los cambios

DHCP Relay

Prerequisitos:

Habilitar DHCP Relay en el switch (por defecto habilitado)

Habilitar IP routing en el switch

Especificar una o más direcciones IP helper para cada vlan que envie peticiones al DHCP

ip helper-address <ip servidor dhcp>

Comprueba que hay una ruta de vuelta habilitada desde el servidor DHCP al switch.

Asegurate de que el servidor de DHCP está habilitado y es accesible

Para habilitar el DHCP

ProCurve(config)# dhcp-relay

Para deshabilitarlo

ProCurve(config)# no dhcp-relay

Ejemplo de configuración de ip helper-address para la vlan 10 <code> ProCurve# configure ProCurve(config)# vlan 10 ip helper-address 192.168.2.100 <code>

Backup / Restore

http://www.jay-miah.co.uk/hp-procurve-backup-and-restore-a-configuration/

Referencias

http://www.hp.com/rnd/support/config_examples/5300xl_dhcp_relay.pdf