ATA

El ATA (adaptador telefónico analógico) permite conectar teléfonos convencionales o fax a nuestra red voip

el puerto FXS permite conectar un teléfono analógico y realizar llamadas voip

Gateway FXO

Permite conectar una llamada voip con una línea telefónica, para pasar llamadas voip a onvencional o viceversa.