Sensor de humedad de la tierra con Arduino

Para medir la humedad de la tierra vamos a utilizar un sensor FC-28 que mide la conductividad eléctrica entre sus terminales y según el valor que nos de sabremos el grado de humedad del terreno.

El sensor dispone de dos salidas, una salida analógica A0 que nos da un valor entre 0 y 1023 y una salida digital D0 que ajustaremos con el potenciómetro para definir el umbral de cuando dará “1”

Podemos usar cualquiera de las salidas, pero en nuestro caso vamos a utilizar la salida analógica para aprovechando nuestro anterior proyecto con el sensor DH-11 incorporarle el FC-28

El código sería el siguiente <sxs> wiki.intrusos.info modificacion del Sketch de prueba para sensores DHT humedad / temperatura de www.internetdelascosas.cl Escrito por @joniuz basado en el sketch de Ladyada Libreria para Sensores DHT #include “DHT.h”

#define DHTPIN 2 Pin del Arduino al cual esta conectado el pin 2 del sensor Descomentar segun el tipo de sensor DHT usado #define DHTTYPE DHT11 DHT 11 Inicializa el sensor DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); Definimos a que patilla esta conectado el FC-28 const int sensorPin = A0; Configura Arduino void setup() {

Serial.begin(9600);
Serial.println("Medir temperatura, humedad y humedad tierra\n\nPrueba de sensor DHTxx!");

dht.begin(); }

void loop() {

// Espera dos segundos para realizar la primera medición.
delay(2000);

// Lee los datos entregados por el sensor, cada lectura demora 250 milisegundos
// El sensor muestrea la temperatura cada 2 segundos}
// Obtiene la Humedad
float h = dht.readHumidity();
// Obtiene la Temperatura en Celsius
float t = dht.readTemperature();
//obtiene la humedad de la tierra
int humedadtierra = analogRead(sensorPin);
// Control de errores, valida que se obtuvieron valores para los datos medidos
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Falla al leer el sensor DHT!");
return;
}

Serial.print("Humedad: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
Serial.print(" \t");
Serial.print("Humedad Tierra: ");
Serial.print(t);
Serial.print(humedadtierra);
Serial.print(" \t");

} </sxs>

Referencias

http://www.luisllamas.es/2016/01/arduino-humedad-suelo-fc-28/