Instalación del servidor para Allot

Requisitos mínimos

4 GB RAM

2003 Server (en inglés o si es en español cambiar la configuración regional a inglés)

Instalación

Instalar la máquina virtual de java

Descomprimir el ejecutable

Ejecutar setup.exe

Conexiones

Conectar los interfaz del appliance con el bypass

externos con externos, internos con internos

Conectar el cable de bypass al primary

Es muy importante a la hora de crear las políticas saber que interfaz está como externa o interna

Una vez instalado el servidor para configurar el usuario por defecto es admin y contraseña:allot

Para poder enviar los informes por correo el formato tiene que ser pdf
No puede haber un servicio en dos grupos

Problemas con la base de datos

En el servidor en la carpeta allot\bin hay varios scripts para reparar la base de datos. Hay tres bases de datos:

LTC →la Bdd de eventos de largo plazo

STC →la BDD de eventos de corto plazo (la que normalmente se suele corromper)

CFG → la BDD de configuración

Para reparar la BDD paramos primero el servicio NetexplorerService y después ejecutar:

recreate_default_db.bat <base de datos>

Por ejemplo:

recreate_default_db.bat STC

Configuración del appliance

Para ver la configuración

go config view

versión del AOS

actype

Configuración de la ip

para configurar la ip nos conectamos por consola con login=sysadmin pass: sysadmin y ejecutamos

go config ips dirección:máscara -g gateway

Si una vez instalado el servidor vamos a agregar al mismo el appliance y nos da un error de que no se puede conectar a esa ip por el puerto 161 tenemos que hacer lo siguiente: Entrar por ssh al appliance, ir al directorio $SWGC, dentro de ese directorio entrar en la carpeta SNMP, borrar todo el contenido de esa carpeta, reiniciar el equipo, volver a añadir al servidor
Es muy importante que el ntp este activado y con el mismo servidor de tiempos que el servidor donde tenemos instalado el allot