DHCP

Paso 1

El primer paso es crear un rango de direcciones a repartir . Para crear el rango vamos a /IP/Pool. Pinchamos en el + para crear un nuevo pool

Paso 2

Para que nuestro equipo mikrotik asigne direcciones ip a los equipos que tenga conectados tenemos que crear un servidor DHCP. Para ello vamos a la opción /IP/DHCP Server/DHCP Pulsamos en el botón +

en Address Pool seleccionamos el pool que creamos en el paso anterior. El resto de parámetros los podemos dejar por defectoDefinimos un nombre, el interfaz donde se crea, el tiempo