FAQ

Restaurar Backup

cuando se restaura una copia de backup en otro router distinto debemos resetear la mac de los interfaces del equipo Mikrotik. Para ello ejecutamos el comando

Reset

WoL

Para encender un equipo detrás de un router

Desbloquear SIM por errores en el PIN

Después de bloquear la tarjeta SIM, el desbloqueo debe de hacerse a través de at-chat

Check current PIN code status:

/interface/lte/at-chat lte1 input=“at+cpin\?”

If card is locked - unlock it by providing:

/interface lte at-chat lte1 input=“AT+CPIN=\”PUK_code\“,\”NEW_PIN\“”