Configurar interfaz LTE

Algunos router mikrotik ya traen un modem de telefonía llamado lte1. Para configurarlo para conectarnos a internet seguimos estos pasos:

Vamos a Interfaces/LTE APNs

En el menú Bridge pulsamos en el botón + para crear un bridge. En la pestaña Brige/Ports asignamos los puertos que pertenecen a ese bridge

Ahora vamos a asignarle una ip a ese bridge que hemos creado para que sea la puerta de enlace de los equipos que tenga conectados . Para asignarle la ip vamos al menú IP/Addresses

Pulsamos en el botón de añadir y le asignamos la ip al interfaz bridge

Para Vodafone

name → Vodafone

APN → ac.vodafone.es

IP Type → IPv4

Use Peer DNS →true

Add default route → true

Authentication → CHAP

user→vodafone

password→vodafone

Interfaz LTE

https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte