Comandos Switch PowerConnect

Spanning Tree

Para ver las características en cada puerto

show span detail active

VLAN

Modo ACCESS

Las tramas en un puerto en modo son untagged y sólo pueden estar asignados a una vlan (por defecto están en la VLAN 1)

Para configurar un puerto en modo acceso

console> enable
console# config
console(config)# interface ethernet 1/g1
console(config-if)# switchport mode access
console(config-if)# switchport access vlan 3
console(config-if)# end

Modo GENERAL

Todas las tramas deben ir tagged. Las tramas untagged que lleguen son enviadas a la vlan nativa.

Para añadir una vlan

console> enable
console# config
console(config)# interface ethernet 1/g12
console(config-if)# switchport mode general
console(config-if)# switchport general allowed vlan add 3 tagged
console(config-if)# end

Para quitar una vlan de un puerto

console# config
console(config)# int eth 1/g12
console(config-if)# switchport general allowed vlan remove 3
console(config-if)# end

Modo TRUNK

Para configurar un puerto en modo TRUNK

console> enable
console# config
console(config)# interface ethernet 1/g24
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2
console(config-if)# end

Para quitar una vlan de un puerto en modo trunk <code> console> enable console# config console(config)# interface ethernet 1/g24 console(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 2 console(config-if)# end <code>