Velocidad de los interfaces SFP

Por defecto según el tipo de módulo Uplink que tengamos podremos habilitar los interfaces SFP a 1 o 10 G.

Referencias

https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/reference/general/uplink-module-ex4200.html