Hacking de redes WIFI

Hacking WEP

Lo primero es configurar la tarjeta en modo monitor con

airmon-ng start wlan0

donde wlan0 es el interfaz wifi de nuestro equipo.

Al ejecutar el comando anterior la tarjeta wifi se pondrá a escuchar todo lo circule por las redes inalámbricas visibles desde dicho interfaz