Al poner los servidores vmware en modo lag hay que cambiar en el vswitch, dentro de la opción nic teaming el método de balanceo de carga a “Routed based on ip hash” http://www.tcpdump.com/kb/virtualization/vmware-esx-server/esx-nic-teaming/load-balancing-methods.html

Las tarjetas del team poner las dos en active, no puede estar una de ellas en standby Después de cambiarlo hay que reiniciar el equipo

Referencias

http://paulslager.com/?p=192