DHCP

Para habilitar el reenvio del DHCP debemos de habilitar en el cortafuegos los puertos 67 (bootps) y 68 (bootpc).

Filtrado DHCP

http://blogs.technet.com/b/teamdhcp/archive/2007/10/03/dhcp-server-callout-dll-for-mac-address-based-filtering.aspx

http://maresp85.blogspot.com/2009/11/como-filtrar-direcciones-mac-en-el-dhcp.html