2 Temperatura y Humedad en la nube

Una vez que hemos visto como montar nuestro propio servidor web, vamos a ver ahora como hacerlo directamente desde un servidor en la nube.

En primer lugar vamos a usar la plataforma http://dweet.io, en la cual no hay que registrarse para usarla, basta con crear un nombre de dispositivo único para llamar a la HAPI

Si toda ha ido correctamente deberías de ver por el puerto serial algo similar a

{"this":"succeeded","by":"dweeting","the":"dweet","with":{"thing":"elesp8266delc","created":"2016-08-31T22:04:33.970Z","content":{"temperatura":27,"humedad":48},"transaction":"dd2d251d-e6ab-4006-9cd3-168fae589158"}}
Cerramos la conexión
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json
Content-Length: 215
Date: Wed, 31 Aug 2016 22:04:49 GMT
Connection: close

Visualizar gráficamente nuestro sensor

Como última parte de esta práctica vamos a visualizar gráficamente las medidas de humedad y temperatura usando la plataforma https://www.freeboard.io

Referencias

https://www.openhomeautomation.net/cloud-temperature-logger-esp8266/