Router Asus

Vamos a cambiarle el firmware a un router asus rt-ac56U por el Asuswrt-Merlin.

Lo primero será irnos a la página principal del desarrollador para ver novedades y cambios http://www.lostrealm.ca/asuswrt-merlin.

Si venimos de alguna versión no oficial del firmware primero debemos de hacer un reseteo de fabrica.

Descargamos el firmware de http://www.mediafire.com/asuswrt-merlin/.

Abrimos nuestro navegador y vamos a la página de configuración del router https://192.168.1.1:8443

Configuración avanzada→administración→restaurar, guardar y cargar configuración y pulsamos sobre guardar una copia de nuestra configuración.

Configuración avanzada→administración→actualización del firmware y elegimos el fichero que previamente hemos descomprimido.

Una vez completada la actualización nos aparecerá un mensaje para que reiniciemos manualmente el router.

Software que podemos instalar

.- Servidor web Cherokee http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8323

Referencias

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki

http://forums.smallnetbuilder.com/forumdisplay.php?f=42