Placas 32 bits para Impresoras 3D

Si quieres mejorar tu impresora 3D, o simplemente se te ha quemado la paca puedes mirar alguna de las siguientes:

https://www.staticboards.es/tienda/

https://reprap.org/wiki/SAV_MKI

MKS Robin nano v3

https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X

La MKS Robin nano v3 es una mejora de la v2 con un microcontrolador STM32F407VGT6 que llega hasta los 168 MHz. (Arm Cortex M4 32 bits ).

Las conexiones de la placa son las siguientes https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X/blob/main/hardware/Image-V3/MKS_Robin_Nano_V3_WIRING.jpg

Instalación https://www.youtube.com/watch?v=VeT12uUBb2g

Configurar los drivers

Modos de funcionamiento de los driver TMC2209 -STEP/DIR y UART . Lo ideal es usar el modo UART que permite unos modos más inteligentes. (Más info en https://3dwork.io/drivers-tmc/)

Como poner cada modo con la placa mks robin nano https://www.youtube.com/watch?v=vSgcH2wjCwY

https://www.youtube.com/watch?v=eF8Mqa2Y3oo

Actualizar el firmware

Para actualizar el firmware hay que ir a https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X/tree/main/firmware. descargar el fichero bin correspondiente y copiarlo a la raiz de un pendrive junto con la carpeta assets y automáticamente se instalará en nuevo firmware al encender la impresora. (https://www.youtube.com/watch?v=VeT12uUBb2g)

Referencias

https://www.staticboards.es/blog/ovm20lite/