Discos SSD

Hay tres tipos de tecnología en discos SSD que dominan el mercado

sing level cell (SLC)

multi-level cell (MLC)

enterprise multi-level cell (eMLC)

En el mercado doméstico se utiliza más MLC por su bajo precio pero por contra menor vida (de 3000 a 10.000 escrituras ). Para el mercado profesional se utiliza más SLC ya que permite unas 100.000 escrituras aproximadamente.

Enterprise MLC permte entre 20.000 y 30.000 ciclos de escritura y está a medio precio entre las SLC y las MLC